	Ф.И.О.(контактного лица)
	

	
	

	Тел.:
	

	Факс:
	

	E-mail:
	

	Адрес
	юридический


	

	
	места установки 
	

	ДОКВЕЛЛЕР УРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

	ПАРАМЕТР
	ПОКАЗАТЕЛЬ

	Длина платформы с допустимой нагрузкой 6000 кг (60 кН)*, мм
	2500, 3000, 3500, 4000, 4500

	Длина платформы с допустимой нагрузкой 10000 кг (10 кН)*, мм
	2500, 3000

	Ширина уравнительной платформы, мм
	1800, 2000, 2200

	1. Аппарель
	

	2. Боковые шторки безопасности
	

	3. Цилиндр аппарели
	

	4. Подпорка ремонтная
	

	5. Подъемный цилиндр
	

	6. Гидравлический насос
	

	7. Крышка платформы
	

	8. Сигнальная желто-черная полоса
	

	9. Ферма
	

	10. Блок управления
	

	Требования к строительному объекту

	Приямки для платформ в зависимости от типа платформы и способа установки выполняются по чертежам «Схема подготовки приямка» в разделе «Чертежи».

	ПАРАМЕТР
	ЗНАЧЕНИЕ
	ПРИМЕЧАНИЕ

	Длина, мм
	2500, 3000, 3500, 4000, 4500
	

	Вес изделия, кг
	820, 960, 1100, 1250, 1400
	

	Допустимая нагрузка, кг (кН)
	6000 (60), 10000 (10)
	

	Максимальная точечная нагрузка, Н/мм2
	1,3
	Верхний лист – 6 мм

	Максимальная точечная нагрузка, Н/мм2
	6,5
	Верхний лист – 8 мм

	Мощность, Вт
	750
	Электропривод гидравлического насоса

	Напряжение питания, В
	380, 3 фазы
	

	Напряжение питания, В
	24
	Напряжение управления

	Класс защиты IP
	IP 54
	

	Класс очистки поверхности перед окраской
	Sa2
	

	Толщина слоя краски, кмк
	60
	

	Диапазон рабочих температур, оС
	-20…+50
	

	Количество подъемных цилиндров, шт
	1
	2 (как дополнительная опция)

	Рабочая жидкость
	ВМГЗ (-40)
	Или аналогичная
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Завод «ИнтерМаш»
                            Тел. 8 800 200-10-58                         +7 (495) 223-12-64

www.intmash.com                          info@intmash.com
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	ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА



	W – ширина платформы
	

	H – высота платформы
	

	B – глубина платформы
	


