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Завод ИнтерМаш

Тел. +7 (495) 223-12-64, факс (495) 500-09-09 доб.174
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ТЕЛЕЖКУ ПЕРЕДАТОЧНУЮ НА КОЛЕСНОМ РЕЗИНОВОМ ХОДУ

	Параметры
	Значения

	Грузоподъёмность, тн
	

	
	( одиночная тележка   ( тележка в сцепке

	Габаритные размеры платформы тележки (ДхШхВ), мм
	

	Скорость передвижения, м/сек
	( стандарт 20 м/мин   ( другое ________________   

	Описание перевозимого груза:

габаритные размеры, вес, центр тяжести, другое – чертеж 
	

	Вид покрытия
	( асфальт   ( бетон   ( заливной пол   ( другое ________________   

	Радиус поворота, мм 
	

	Поворотная ось
	( одна ось   ( обе оси

	Колесо 
	( полиуретан   ( резина

	Настил тележки
	( не нужен   ( гладкий   ( рифленый   ( резиновое покрытие       ( другое _________________   

	Окраска RAL
	

	Условия работы
	( цех   ( улица   ( цех - улица

	Исполнение 
	( общепромышленное 

( литейное

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	( У1   ( У2   ( У3   ( У4

	Температура эксплуатации 
	от -_______°С до +_______°С

	Тип привода
	( приводная   ( холостая 

	Вид привода
	( мотор-редуктор   ( канатный   ( ручной  

	Питающее напряжение 
	( 380В АС   ( 48В DC   ( другое

	Система управления
	( частотное регулирование   ( импульсивный регулятор   

	Управление 
	( с переносного пульта на гибком кабеле                                          ( радиоуправление   ( из кабины

	Тип токоподвода
	( кабельный (шлейфовый)   ( автономный 

	Сигнализация
	( световая   ( звуковая   ( защита от столкновения

	Буфера
	( да   ( нет

	Вид автономного питания
	( аккумуляторы   ( дизель-генератор   
( гибридный 

	Длина прохождения пути автономной тележки от зарядки до зарядки в смену, м 
	

	Автоматическое зарядное устройство
	( да   ( нет

	Количество тележек, шт 
	


	Дополнительные требования 


	


	Способ отгрузки
	( автотранспорт   ( Ж/Д транспорт   
( самовывоз


