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Завод «ИнтерМаш»

Тел. +7 (495) 223-12-64, факс (495) 500-09-09 доб.174
www.intmash.com                                 info@intmash.com

Техническое задание на изготовление рольганга
	Компания:
	Контактное лицо
	Тел./факс:
	E-mail:

	ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТИРУЕМОГО ГРУЗА:

	Наименование
	

	Maксимальные габариты, масса
	
	мм, кг

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Шаг роликов
	
	мм

	Диаметр роликов
	
	мм

	Скорость движения груза, ± 15% (диапазон регулирования от ÷ до)
	
	м/с

	Регулировка скорости
(механический вариатор / преобразователь частоты)
	

	Длина рольганга
	
	м

	Угол наклона
	
	градусов

	Угол поворота
	
	градусов

	Ширина рабочей части рольганга
	
	мм

	Материал ролика (сталь общего назначения/нержавеющая сталь)
	

	Тип привода (червячный / цепной)
	

	Мощность электродвигателя
	
	кВт

	Наличие реверсирования (да, нет)
	

	Направление движения (вверх, вниз)
	

	Высота в месте загрузки / выгрузки
	
	мм

	Исполнение (стационарное / передвижное на колесах)
	

	Наличие боковых ограждений (да, нет)
	

	Регулировка боковых ограждений (да, нет)
	

	Диапазон регулировки боковых ограждений (по высоте / ширине)
	

	Радиус поворота по центральной линии (для поворотного рольганга)
	
	мм

	Исполнение (подчеркнуть)

	Нержавеющее
	Черное
	Черное, крашеное порошком
	Нержавеющие секции, крашеные порошком черные опоры

	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

	

	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Место установки (открытая площадка, пом.)
	

	Температура окружающей среды
	
	градусов

	Режим работы
	
	час/сутки


По возможности, просьба, предоставить - эскиз конвейера, схему цеха (участка). По вашему запросу - выезд инженера на Ваш объект.
Заполненный опросный лист направляйте info@intmash.com

