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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на изготовление кантователя для рулонов стали и иных грузов
	Название заявки
	

	Масса груза, кг
	

	Форма груза
	Цилиндрическая
· габариты груза, мм (ДхШхВ)  

Иная*  

· габариты груза, мм (ДхШхВ, см Рис.1)  

· ось кантования (см Рис.1) X
Y
Z
· угол кантования (см Рис. 2)
90°
180°
360°
№1 (рис.2)
№2 (рис.2)
№3 (рис.2)
№4 (рис.2)
№5 (рис.2)
№6 (рис.2)
№7 (рис.2)
№8 (рис.2)

	Тип привода кантователя
	гидравлический
электрический

	Тип управления
	двухкнопочный пульт на токопроводе стационарный пульт управления радиоуправление

	Категория размещения кантователя
	У1 (на улице)
У2 (под навесом)
У3 (в помещении)

	Исполнение кантователя
	Общепромышленное Пожаробезопасное


	Покрытие ложемента
	Без покрытия
покрытие листовой резиной покрытие листовым полиуретаном

	Дополнительные опции
	световая и звуковая сигнализации наличие рольганга
наличие приводного рольганга весы, встроенные в ложемент наличие подъемного ложемента


	
	устройство фиксации груза
кантование груза в обе стороны (для гидравлического привода)

	Дополнительные требования к кантователю

	Количество заказываемых кантователей
	

	Необходимость доставки
	

	Адрес доставки
	

	Наименование Вашей организации
	

	ФИО заполнившего опросный лист
	

	Должность заполнившего опросный лист
	

	Контакты
	Тел./факс
	

	
	E-mail
	



*При наличии чертежа изделия необходимо направить его вместе с опросным листом, указав на нем:
1. Начальное положение изделия
2. Элементы и приспособления конструкции, пригодные для использования в качестве элементов фиксации и крепежа изделия (проушины, рым-болты и т.д.)
3. Способ фиксации изделия: струбцины, цепи, стропы или иное.
	        Рисунок №1
	    Рисунок №2


1) ось Х, 90
2)  ось Х, 180





3)  ось Y, 90





4)  ось Y, 180


5)  ось Y, 360





6)  ось Z, 90





7)  ось Z, 180


8)  ось Z, 360








